Załącznik nr 4

do zapytania ofertowego nr ZP34.271……2024

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu ……………………. w Złejwsi Wielkiej

do niemniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

pomiędzy:

Gminą Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka,

NIP 879-246-99-51,

reprezentowaną przez:

Krzysztof Rak – z-ca Wójta

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

…………………………………., z siedzibą w ……………………………………………,

NIP: ……………………, REGON: ………………………………..,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik - 2012" w miejscowości Zławieś Wielka, obejmująca:
	1. Konserwacja murawy –

Konserwacja boiska do piłki nożnej obejmuje:

Rozluźnianie materiału do wypełniania - Zabieg ten przeciwdziała splataniu się włókien. Materiał do wypełnienia – zarówno granulat gumowy, jak i górna warstwa piasku kwarcowego – zostaje intensywniej rozluźniony. Dzięki temu poprawiona zostaje przepuszczalność płyty boiska.

Czyszczenie - które usuwa odpadki z powierzchni oraz z górnej części maty. Zebrany materiał jest filtrowany za pomocą mechanizmu przesiewającego, natomiast czysty materiał do wypełniania ponownie rozprowadzany równo na powierzchni.

Szczotkowanie – polega na rozprostowaniu i odświeżeniu włókien maty oraz rozluźnieniu górnej warstwy granulatu. Zabieg ten usprawnia górny system drenażowy boiska i poprawia jego estetykę.

Wykonanie oprysku oraz usunięcie chwastów, mchu oraz usunięcie wzrastającej naturalnej trawy na powierzchni boiska piłkarskiego.

Uzupełnienie białych linii do 10mb oraz uzupełnienie obszarów przetartych powierzchni boiska w szczególności w obrębie pola karnego.

Wykonanie częściowej wymiany nawierzchni trawiastej syntetycznej boiska do piłki nożnej, wypełnionej granulatem EPDM. Przyjęta powierzchnia do wymiany : 200 m2. Zakres prac do zrealizowania: - częściowy demontaż nawierzchni syntetycznej trawiastej (200 m2), - utylizacja odpadów, - miejscowa wymiana maty syntetycznej pod trawą o grubości 25 mm. Wymagane parametry maty: Materiał : SBR granulat ze spoiwem na bazie żywic, grubość 25mm. - wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podłoża warstwą wyrównującą z miału kamiennego jeżeli będzie wymagane (fr. 0-4 mm) . Montaż nowej nawierzchni trawiastej syntetycznej w kolorze zielonym w miejscach linii kolor biały wraz z wypełnieniem EPDM, wysokość włókien trawy 40 mm (230 m2). Wymagane parametry trawy: 2 wysokość włókien trawy: 40 mm, typ włókna: proste monofilowe, skład chemiczny włókna: 100% polietylen, ciężar włókna: 12,30, gęstość trawy: 117.000/ m2 , wypełnienie: piasek kwarcowy 0,5-1,4 mm, nakładana ilość 15 kg/m2 granulat gumowy: EPDM 0,5-2,0 mm, nakładana ilość 6 kg/m2. - podklejenie miejscowe złączy trawy syntetycznej.

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62 m o pow. Całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 m x 56, 0 m = 1456 m2) o nawierzchni z trawy syntetycznej

* 1. Zakup urządzeń –
* Zakup i montaż piłkochwytów do istniejących słupów, wraz z naciągami. Siatka polietylenowa oko 100 mm x 100 mm gr. 4 mm, obszyta dookoła sznurem, w kolorze ciemnozielonym, o wymiarze 5,8 m x 23 m  – 2 sztuki
* Zakup i montaż bramek do piłki nożnej kotwiczonych do podłoża (2 szt.). Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m, wykonane z anodowanego profilu aluminiowego owalnego z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Bramki mocowane w istniejących tulejach. Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5x2 m, gr. splotu 4 mm PP lub PE - (2 szt.). Zgodność z normą PN EN 749-2006, certyfikat wydany z instytutu sportu.
* Zakup i montaż bramek do piłki ręcznej kotwiczone do podłoża (2 szt.) wymiary 3x2, głębokość 80/100, z pałąkami aluminiowymi, składanymi, rama spawana w narożach, mocowane w istniejących tulejach/ Zgodność z normą PN EN 749-2006, certyfikat wydany z instytutu sportu.
* Zakup i montaż tablic do koszykówki. Tablica do koszykówki profesjonalna epoksydowa 105x180 cm, zbudowana z nieprzeźroczystej płyty epoksydowej o grubości 18 mm - (2 szt.) Montażu obręczy stałej wzmocnionej dla obiektów zewnętrznych - obręcz stała wzmocniona cynkowana - 12-punktowy system mocowania siatki za pomocą bezpiecznych systemowych haków – (2 szt.) Montaż siatki łańcuchowej cynkowanej galwanicznie do obręczy cynkowanych, 12 punktów mocowania – (2 szt.)
	1. Remont zaplecza sanitarnego –
* Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych – 6 szt. (szer. 95/105cm wys. 205cm, 3 zawiasy, wymiana razem z ościeżnicą, wkładki z 4 kluczami.

2. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach

Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2023.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona zgodnie z wymogami Zamawiającego

określonymi w zapytaniu ofertowym ZP34.271.56.2024 i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

przedmiotu zamówienia,

3) posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową,

4) zamontowane wyposażenie będzie fabrycznie nowe, posiadające wymagane przez polskie

prawo atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku

z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507), co poświadcza oświadczeniem stanowiącym

załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3

1. Ustala się termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 października 2024r.

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012"

w miejscowości Szpetal Górny w celu wykonania prac wynikających z przedmiotu umowy.

3. Odbiór przedmiotu zamówienia obędzie się z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy

w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości

odbioru robót.

4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru robót.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru poważnych nieprawidłowości w wykonaniu

przedmiotu zamówienia, odbiór zostanie odroczony do czasu usunięcia nieprawidłowości,

jednak nie później niż do dnia, o którym mowa w ust. 1.

§4

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą ……………. zł brutto

(słownie: ……………………………).

2. Zamawiający dokona zapłaty po dokonaniu protokolarnego odbioru robót, w terminie 21 dni

od daty złożenia przez Wykonawcę w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

prawidłowo wystawionej faktury VAT, nie później jednak niż do 14 listopada 2024 r.

3. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy płatne będzie w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

4. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu

bankowego przez Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24

miesięcy, liczony od dnia odbioru wykonanych prac.

2. Okres obowiązywania rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.

§6

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za

każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

4) W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn

zależnych od Wykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia

stwierdzenia ww. przesłanek. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie.

§7

1. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych w umowie, wyłącznie

za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy znajdują zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610;

zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1285, poz. 1615, poz. 1890 i poz. 1933 oraz z 2024 r. poz. 653).

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, Strony będą starały się rozwiązać

polubownie. W razie niemożności osiągnięcia ugody Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie

właściwemu dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym 1 egz. dla

Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik:

- Oferta cenowa Wykonawcy